**12.11.2018г. № 281**

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**БАЯНДАЕВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «БАЯНДАЙ»**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**Об утверждении схемы размещения контейнерных площадок на территории с. Баяндай МО «Баяндай»**

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации», руководствуясь Уставом МО «Баяндай», в целях определения схемы размещения мест накопления ТКО на территории МО «Баяндай» для дальнейшей работы регионального оператора РТ-НЭО Иркутск,

**постановляю:**

1. Утвердить реестр мест накопления ТКО (контейнерных площадок) на территории МО «Баяндай» (Приложение 1).
2. Утвердить схему размещения контейнерных площадок на территории населенного пункта с. Баяндай муниципального образования «Баяндай». (Приложение 2).
3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации, на сайте администрации МО «Баяндаевский район».
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава администрации МО «Баяндай»

А.А. Борхонов

**Приложение № 1**

**к постановлению**

**№ 281 от 12.11.2018 г.**

**Реестр мест накопления (контейнерных площадок) на территории муниципального образования «Баяндай»**


|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Адрес места нахождения | | Технические характеристики | | Данные о собственниках | | Источник образования ТКО |
| **1** | **с. Баяндай,**  **ул. Набережная, 2А** | | Площадка для установки контейнеров для накопления ТКО создана в соответствии с требованиями СанПин 2.1.2.2645-10 от 10.06.2010 № 64. Площадка размером(длина 5500 мм, ширина 3000 мм) с бетонным покрытием на уровне проезжей части с ограждением из листов металлопрофиля высотой не менее 1,2 метра, оборудованная ливневым колодцем и бордюром высотой 5-7метров. Подъезд к площадке имеет сквозной путь шириной не менее 6 метров и имеет искусственное освещение. Площадка оборудована 5 металлическими контейнерами (глубина 940 мм, ширина 940 мм, высота 1250 мм, объем 0,75 куб.м.) с маркировкой в соответствии с видами ТКО | | Администрация МО «Баяндай» | | Частные домовладения, расположенные по ул. Набережная и Комарова |
| **2** | **с. Баяндай,**  **ул. Некунде, 79 А** | | Площадка для установки контейнеров для накопления ТКО создана в соответствии с требованиями СанПин 2.1.2.2645-10 от 10.06.2010 № 64. Площадка размером(длина 5500 мм, ширина 3000 мм) с бетонным покрытием на уровне проезжей части с ограждением из листов металлопрофиля высотой не менее 1,2 метра, оборудованная ливневым колодцем и бордюром высотой 5-7метров. Подъезд к площадке имеет сквозной путь шириной не менее 6 метров и имеет искусственное освещение. Площадка оборудована 5 металлическими контейнерами (глубина 940 мм, ширина 940 мм, высота 1250 мм, объем 0,75 куб.м.) с маркировкой в соответствии с видами ТКО | | Администрация МО «Баяндай» | | Частные домовладения, расположенные по ул. Некунде, Набережная |
| **3** | **с. Баяндай,**  **ул. Клубная, 1 А** | | Площадка для установки контейнеров для накопления ТКО создана в соответствии с требованиями СанПин 2.1.2.2645-10 от 10.06.2010 № 64. Площадка размером(длина 5500 мм, ширина 3000 мм) с бетонным покрытием на уровне проезжей части с ограждением из листов металлопрофиля высотой не менее 1,2 метра, оборудованная ливневым колодцем и бордюром высотой 5-7метров. Подъезд к площадке имеет сквозной путь шириной не менее 6 метров и имеет искусственное освещение. Площадка оборудована 5 металлическими контейнерами (глубина 940 мм, ширина 940 мм, высота 1250 мм, объем 0,75 куб.м.) с маркировкой в соответствии с видами ТКО | | Администрация МО «Баяндай» | | Частные домовладения, расположенные по ул. Клубная и Советская |
| **4** | **с. Баяндай,**  **ул. Ленина, 13** | | Площадка для установки контейнеров для накопления ТКО создана в соответствии с требованиями СанПин 2.1.2.2645-10 от 10.06.2010 № 64. Площадка размером(длина 5500 мм, ширина 3000 мм) с бетонным покрытием на уровне проезжей части с ограждением из листов металлопрофиля высотой не менее 1,2 метра, оборудованная ливневым колодцем и бордюром высотой 5-7метров. Подъезд к площадке имеет сквозной путь шириной не менее 6 метров и имеет искусственное освещение. Площадка оборудована 5 металлическими контейнерами (глубина 940 мм, ширина 940 мм, высота 1250 мм, объем 0,75 куб.м.) с маркировкой в соответствии с видами ТКО | | Администрация МО «Баяндай» | | Частные домовладения, расположенные по ул. Ленина и Совхозная |
| **5** | **с. Баяндай,**  **ул. Петрова, 7 А** | | Площадка для установки контейнеров для накопления ТКО создана в соответствии с требованиями СанПин 2.1.2.2645-10 от 10.06.2010 № 64. Площадка размером(длина 5500 мм, ширина 3000 мм) с бетонным покрытием на уровне проезжей части с ограждением из листов металлопрофиля высотой не менее 1,2 метра, оборудованная ливневым колодцем и бордюром высотой 5-7метров. Подъезд к площадке имеет сквозной путь шириной не менее 6 метров и имеет искусственное освещение. Площадка оборудована 5 металлическими контейнерами (глубина 940 мм, ширина 940 мм, высота 1250 мм, объем 0,75 куб.м.) с маркировкой в соответствии с видами ТКО | | Администрация МО «Баяндай» | | Частные домовладения, расположенные по ул. Петрова и Генерала Иванова |
| **6** | **с. Баяндай,**  **пер. Строительный, 2А** | | Площадка для установки контейнеров для накопления ТКО создана в соответствии с требованиями СанПин 2.1.2.2645-10 от 10.06.2010 № 64. Площадка размером(длина 5500 мм, ширина 3000 мм) с бетонным покрытием на уровне проезжей части с ограждением из листов металлопрофиля высотой не менее 1,2 метра, оборудованная ливневым колодцем и бордюром высотой 5-7метров. Подъезд к площадке имеет сквозной путь шириной не менее 6 метров и имеет искусственное освещение. Площадка оборудована 5 металлическими контейнерами (глубина 940 мм, ширина 940 мм, высота 1250 мм, объем 0,75 куб.м.) с маркировкой в соответствии с видами ТКО | | Администрация МО «Баяндай» | | Частные домовладения, расположенные по пер. Строительный |
| **7** | **с. Баяндай,**  **ул. Парковая, 9 А** | | Площадка для установки контейнеров для накопления ТКО создана в соответствии с требованиями СанПин 2.1.2.2645-10 от 10.06.2010 № 64. Площадка размером(длина 5500 мм, ширина 3000 мм) с бетонным покрытием на уровне проезжей части с ограждением из листов металлопрофиля высотой не менее 1,2 метра, оборудованная ливневым колодцем и бордюром высотой 5-7метров. Подъезд к площадке имеет сквозной путь шириной не менее 6 метров и имеет искусственное освещение. Площадка оборудована 5 металлическими контейнерами (глубина 940 мм, ширина 940 мм, высота 1250 мм, объем 0,75 куб.м.) с маркировкой в соответствии с видами ТКО | | Администрация МО «Баяндай» | | Частные домовладения, расположенные по ул. Парковая и Гагарина |
| **8** | **с. Баяндай,**  **ул. 60 лет Октября, 14** | | Площадка для установки контейнеров для накопления ТКО создана в соответствии с требованиями СанПин 2.1.2.2645-10 от 10.06.2010 № 64. Площадка размером(длина 5500 мм, ширина 3000 мм) с бетонным покрытием на уровне проезжей части с ограждением из листов металлопрофиля высотой не менее 1,2 метра, оборудованная ливневым колодцем и бордюром высотой 5-7метров. Подъезд к площадке имеет сквозной путь шириной не менее 6 метров и имеет искусственное освещение. Площадка оборудована 5 металлическими контейнерами (глубина 940 мм, ширина 940 мм, высота 1250 мм, объем 0,75 куб.м.) с маркировкой в соответствии с видами ТКО | | Администрация МО «Баяндай» | | Частные домовладения, расположенные по ул. 60 лет Октября |
| **9** | **с. Баяндай,**  **ул. Модогоева, 2 А** | | Площадка для установки контейнеров для накопления ТКО создана в соответствии с требованиями СанПин 2.1.2.2645-10 от 10.06.2010 № 64. Площадка размером(длина 5500 мм, ширина 3000 мм) с бетонным покрытием на уровне проезжей части с ограждением из листов металлопрофиля высотой не менее 1,2 метра, оборудованная ливневым колодцем и бордюром высотой 5-7метров. Подъезд к площадке имеет сквозной путь шириной не менее 6 метров и имеет искусственное освещение. Площадка оборудована 5 металлическими контейнерами (глубина 940 мм, ширина 940 мм, высота 1250 мм, объем 0,75 куб.м.) с маркировкой в соответствии с видами ТКО | | Администрация МО «Баяндай» | | Частные домовладения, расположенные по ул. Модогоева, Садовая и 60 лет Октября |
| **10** | **с. Баяндай,**  **ул. Гагарина, 78 Б** | | Площадка для установки контейнеров для накопления ТКО создана в соответствии с требованиями СанПин 2.1.2.2645-10 от 10.06.2010 № 64. Площадка размером(длина 5500 мм, ширина 3000 мм) с бетонным покрытием на уровне проезжей части с ограждением из листов металлопрофиля высотой не менее 1,2 метра, оборудованная ливневым колодцем и бордюром высотой 5-7метров. Подъезд к площадке имеет сквозной путь шириной не менее 6 метров и имеет искусственное освещение. Площадка оборудована 5 металлическими контейнерами (глубина 940 мм, ширина 940 мм, высота 1250 мм, объем 0,75 куб.м.) с маркировкой в соответствии с видами ТКО | | Администрация МО «Баяндай» | | Частные домовладения, расположенные по ул. Гагарина, ул. Бутунаева |
| **11** | **с. Баяндай,**  **ул. Генерала Иванова, 17 В** | | Площадка для установки контейнеров для накопления ТКО создана в соответствии с требованиями СанПин 2.1.2.2645-10 от 10.06.2010 № 64. Площадка размером(длина 5500 мм, ширина 3000 мм) с бетонным покрытием на уровне проезжей части с ограждением из листов металлопрофиля высотой не менее 1,2 метра, оборудованная ливневым колодцем и бордюром высотой 5-7метров. Подъезд к площадке имеет сквозной путь шириной не менее 6 метров и имеет искусственное освещение. Площадка оборудована 5 металлическими контейнерами (глубина 940 мм, ширина 940 мм, высота 1250 мм, объем 0,75 куб.м.) с маркировкой в соответствии с видами ТКО | | Администрация МО «Баяндай» | | Частные домовладения, расположенные по ул. Генерала Иванова |
| **12** | **с. Баяндай,**  **ул. Энергетиков, 9 А** | | Площадка для установки контейнеров для накопления ТКО создана в соответствии с требованиями СанПин 2.1.2.2645-10 от 10.06.2010 № 64. Площадка размером(длина 5500 мм, ширина 3000 мм) с бетонным покрытием на уровне проезжей части с ограждением из листов металлопрофиля высотой не менее 1,2 метра, оборудованная ливневым колодцем и бордюром высотой 5-7метров. Подъезд к площадке имеет сквозной путь шириной не менее 6 метров и имеет искусственное освещение. Площадка оборудована 5 металлическими контейнерами (глубина 940 мм, ширина 940 мм, высота 1250 мм, объем 0,75 куб.м.) с маркировкой в соответствии с видами ТКО | | Администрация МО «Баяндай» | | Частные домовладения, расположенные по ул. Энергетиков |
| **13** | **с. Баяндай,**  **ул. Юбилейная, 2 А** | | Площадка для установки контейнеров для накопления ТКО создана в соответствии с требованиями СанПин 2.1.2.2645-10 от 10.06.2010 № 64. Площадка размером(длина 5500 мм, ширина 3000 мм) с бетонным покрытием на уровне проезжей части с ограждением из листов металлопрофиля высотой не менее 1,2 метра, оборудованная ливневым колодцем и бордюром высотой 5-7метров. Подъезд к площадке имеет сквозной путь шириной не менее 6 метров и имеет искусственное освещение. Площадка оборудована 5 металлическими контейнерами (глубина 940 мм, ширина 940 мм, высота 1250 мм, объем 0,75 куб.м.) с маркировкой в соответствии с видами ТКО | | Администрация МО «Баяндай» | | Частные домовладения, расположенные по ул. Юбилейная, Хаптаева, Урбаева, Вампилова |
| **14** | **с. Баяндай,**  **пер. Кооперативный, 6 А** | | Площадка для установки контейнеров для накопления ТКО создана в соответствии с требованиями СанПин 2.1.2.2645-10 от 10.06.2010 № 64. Площадка размером(длина 5500 мм, ширина 3000 мм) с бетонным покрытием на уровне проезжей части с ограждением из листов металлопрофиля высотой не менее 1,2 метра, оборудованная ливневым колодцем и бордюром высотой 5-7метров. Подъезд к площадке имеет сквозной путь шириной не менее 6 метров и имеет искусственное освещение. Площадка оборудована 5 металлическими контейнерами (глубина 940 мм, ширина 940 мм, высота 1250 мм, объем 0,75 куб.м.) с маркировкой в соответствии с видами ТКО | | Администрация МО «Баяндай» | | Частные домовладения, расположенные по пер. Кооперативный, ул. Южная |
| **15** | **с. Баяндай,**  **ул. Заречная, 26 А** | | Площадка для установки контейнеров для накопления ТКО создана в соответствии с требованиями СанПин 2.1.2.2645-10 от 10.06.2010 № 64. Площадка размером(длина 5500 мм, ширина 3000 мм) с бетонным покрытием на уровне проезжей части с ограждением из листов металлопрофиля высотой не менее 1,2 метра, оборудованная ливневым колодцем и бордюром высотой 5-7метров. Подъезд к площадке имеет сквозной путь шириной не менее 6 метров и имеет искусственное освещение. Площадка оборудована 5 металлическими контейнерами (глубина 940 мм, ширина 940 мм, высота 1250 мм, объем 0,75 куб.м.) с маркировкой в соответствии с видами ТКО | | Администрация МО «Баяндай» | | Частные домовладения, расположенные по ул. Заречная, Дорожная |
| **16** | **с. Баяндай,**  **ул. Гагарина, 1** | | Площадка для установки контейнеров для накопления ТКО создана в соответствии с требованиями СанПин 2.1.2.2645-10 от 10.06.2010 № 64. Площадка размером(длина 5500 мм, ширина 3000 мм) с бетонным покрытием на уровне проезжей части с ограждением из листов металлопрофиля высотой не менее 1,2 метра, оборудованная ливневым колодцем и бордюром высотой 5-7метров. Подъезд к площадке имеет сквозной путь шириной не менее 6 метров и имеет искусственное освещение. Площадка оборудована 5 металлическими контейнерами (глубина 940 мм, ширина 940 мм, высота 1250 мм, объем 0,75 куб.м.) с маркировкой в соответствии с видами ТКО | | Администрация МО «Баяндай» | | Частные домовладения, расположенные по ул. Гагарина, Советская, пер. Октябрьский |
| **17** | **с. Баяндай,**  **ул. Советская, 130 А** | | Площадка для установки контейнеров для накопления ТКО создана в соответствии с требованиями СанПин 2.1.2.2645-10 от 10.06.2010 № 64. Площадка размером(длина 5500 мм, ширина 3000 мм) с бетонным покрытием на уровне проезжей части с ограждением из листов металлопрофиля высотой не менее 1,2 метра, оборудованная ливневым колодцем и бордюром высотой 5-7метров. Подъезд к площадке имеет сквозной путь шириной не менее 6 метров и имеет искусственное освещение. Площадка оборудована 5 металлическими контейнерами (глубина 940 мм, ширина 940 мм, высота 1250 мм, объем 0,75 куб.м.) с маркировкой в соответствии с видами ТКО | | Администрация МО «Баяндай» | | Частные домовладения, расположенные по ул. Советская, пер. Комсомольский |
| **18** | **с. Баяндай,**  **пер. Клубный, 6 А** | | Площадка для установки контейнеров для накопления ТКО создана в соответствии с требованиями СанПин 2.1.2.2645-10 от 10.06.2010 № 64. Площадка размером(длина 5500 мм, ширина 3000 мм) с бетонным покрытием на уровне проезжей части с ограждением из листов металлопрофиля высотой не менее 1,2 метра, оборудованная ливневым колодцем и бордюром высотой 5-7метров. Подъезд к площадке имеет сквозной путь шириной не менее 6 метров и имеет искусственное освещение. Площадка оборудована 5 металлическими контейнерами (глубина 940 мм, ширина 940 мм, высота 1250 мм, объем 0,75 куб.м.) с маркировкой в соответствии с видами ТКО | | Администрация МО «Баяндай» | | Частные домовладения, расположенные по пер. Клубный, Некунде |
| **19** | **с. Баяндай,**  **ул. Первомайская, 1 А** | | Площадка для установки контейнеров для накопления ТКО создана в соответствии с требованиями СанПин 2.1.2.2645-10 от 10.06.2010 № 64. Площадка размером(длина 5500 мм, ширина 3000 мм) с бетонным покрытием на уровне проезжей части с ограждением из листов металлопрофиля высотой не менее 1,2 метра, оборудованная ливневым колодцем и бордюром высотой 5-7метров. Подъезд к площадке имеет сквозной путь шириной не менее 6 метров и имеет искусственное освещение. Площадка оборудована 5 металлическими контейнерами (глубина 940 мм, ширина 940 мм, высота 1250 мм, объем 0,75 куб.м.) с маркировкой в соответствии с видами ТКО | | Администрация МО «Баяндай» | | Частные домовладения, расположенные по ул. Первомайская, Урбаева |
| **20** | **с. Баяндай,**  **ул. Дорожная, 16 Б** | | Площадка для установки контейнеров для накопления ТКО создана в соответствии с требованиями СанПин 2.1.2.2645-10 от 10.06.2010 № 64. Площадка размером(длина 5500 мм, ширина 3000 мм) с бетонным покрытием на уровне проезжей части с ограждением из листов металлопрофиля высотой не менее 1,2 метра, оборудованная ливневым колодцем и бордюром высотой 5-7метров. Подъезд к площадке имеет сквозной путь шириной не менее 6 метров и имеет искусственное освещение. Площадка оборудована 5 металлическими контейнерами (глубина 940 мм, ширина 940 мм, высота 1250 мм, объем 0,75 куб.м.) с маркировкой в соответствии с видами ТКО | | Администрация МО «Баяндай» | | Частные домовладения, расположенные по ул. Дорожная |
| **21** | **с. Баяндай,**  **ул. 60 лет Октября, 17 А** | | Площадка для установки контейнеров для накопления ТКО создана в соответствии с требованиями СанПин 2.1.2.2645-10 от 10.06.2010 № 64. Площадка размером(длина 5500 мм, ширина 3000 мм) с бетонным покрытием на уровне проезжей части с ограждением из листов металлопрофиля высотой не менее 1,2 метра, оборудованная ливневым колодцем и бордюром высотой 5-7метров. Подъезд к площадке имеет сквозной путь шириной не менее 6 метров и имеет искусственное освещение. Площадка оборудована 5 металлическими контейнерами (глубина 940 мм, ширина 940 мм, высота 1250 мм, объем 0,75 куб.м.) с маркировкой в соответствии с видами ТКО | | Администрация МО «Баяндай» | | Частные домовладения, расположенные по ул. 60 лет Октября, Мира |
| **22** | **с. Баяндай,**  **ул. Российская, 9 Б** | | Площадка для установки контейнеров для накопления ТКО создана в соответствии с требованиями СанПин 2.1.2.2645-10 от 10.06.2010 № 64. Площадка размером(длина 5500 мм, ширина 3000 мм) с бетонным покрытием на уровне проезжей части с ограждением из листов металлопрофиля высотой не менее 1,2 метра, оборудованная ливневым колодцем и бордюром высотой 5-7метров. Подъезд к площадке имеет сквозной путь шириной не менее 6 метров и имеет искусственное освещение. Площадка оборудована 5 металлическими контейнерами (глубина 940 мм, ширина 940 мм, высота 1250 мм, объем 0,75 куб.м.) с маркировкой в соответствии с видами ТКО | | Администрация МО «Баяндай» | | Частные домовладения, расположенные по ул. Российская |
| **23** | **с. Баяндай,**  **ул. Южная, 1 Б** | | Площадка для установки контейнеров для накопления ТКО создана в соответствии с требованиями СанПин 2.1.2.2645-10 от 10.06.2010 № 64. Площадка размером(длина 5500 мм, ширина 3000 мм) с бетонным покрытием на уровне проезжей части с ограждением из листов металлопрофиля высотой не менее 1,2 метра, оборудованная ливневым колодцем и бордюром высотой 5-7метров. Подъезд к площадке имеет сквозной путь шириной не менее 6 метров и имеет искусственное освещение. Площадка оборудована 5 металлическими контейнерами (глубина 940 мм, ширина 940 мм, высота 1250 мм, объем 0,75 куб.м.) с маркировкой в соответствии с видами ТКО | | Администрация МО «Баяндай» | | Частные домовладения, расположенные по ул. Южная, Жукова, Белобородова |
| **24** | **с. Баяндай,**  **ул. Некунде, 144 А** | | Площадка для установки контейнеров для накопления ТКО создана в соответствии с требованиями СанПин 2.1.2.2645-10 от 10.06.2010 № 64. Площадка размером(длина 5500 мм, ширина 3000 мм) с бетонным покрытием на уровне проезжей части с ограждением из листов металлопрофиля высотой не менее 1,2 метра, оборудованная ливневым колодцем и бордюром высотой 5-7метров. Подъезд к площадке имеет сквозной путь шириной не менее 6 метров и имеет искусственное освещение. Площадка оборудована 5 металлическими контейнерами (глубина 940 мм, ширина 940 мм, высота 1250 мм, объем 0,75 куб.м.) с маркировкой в соответствии с видами ТКО | | Администрация МО «Баяндай» | | Частные домовладения, расположенные по ул. Некунде, пер. Маслозаводской |
| **25** | **с. Баяндай,**  **ул. Лесная, 4** | | Площадка для установки контейнеров для накопления ТКО создана в соответствии с требованиями СанПин 2.1.2.2645-10 от 10.06.2010 № 64. Площадка размером(длина 5500 мм, ширина 3000 мм) с бетонным покрытием на уровне проезжей части с ограждением из листов металлопрофиля высотой не менее 1,2 метра, оборудованная ливневым колодцем и бордюром высотой 5-7метров. Подъезд к площадке имеет сквозной путь шириной не менее 6 метров и имеет искусственное освещение. Площадка оборудована 5 металлическими контейнерами (глубина 940 мм, ширина 940 мм, высота 1250 мм, объем 0,75 куб.м.) с маркировкой в соответствии с видами ТКО | | Администрация МО «Баяндай» | | Частные домовладения, расположенные по ул. Лесная, Гагарина |
| **26** | **с. Баяндай,**  **ул. Заречная, 6** | | Площадка для установки контейнеров для накопления ТКО создана в соответствии с требованиями СанПин 2.1.2.2645-10 от 10.06.2010 № 64. Площадка размером(длина 5500 мм, ширина 3000 мм) с бетонным покрытием на уровне проезжей части с ограждением из листов металлопрофиля высотой не менее 1,2 метра, оборудованная ливневым колодцем и бордюром высотой 5-7метров. Подъезд к площадке имеет сквозной путь шириной не менее 6 метров и имеет искусственное освещение. Площадка оборудована 5 металлическими контейнерами (глубина 940 мм, ширина 940 мм, высота 1250 мм, объем 0,75 куб.м.) с маркировкой в соответствии с видами ТКО | | Администрация МО «Баяндай» | | Частные домовладения, расположенные по ул. Заречная |
| **27** | **с. Баяндай,**  **ул. Заречная, 28 Б** | | Площадка для установки контейнеров для накопления ТКО создана в соответствии с требованиями СанПин 2.1.2.2645-10 от 10.06.2010 № 64. Площадка размером(длина 5500 мм, ширина 3000 мм) с бетонным покрытием на уровне проезжей части с ограждением из листов металлопрофиля высотой не менее 1,2 метра, оборудованная ливневым колодцем и бордюром высотой 5-7метров. Подъезд к площадке имеет сквозной путь шириной не менее 6 метров и имеет искусственное освещение. Площадка оборудована 5 металлическими контейнерами (глубина 940 мм, ширина 940 мм, высота 1250 мм, объем 0,75 куб.м.) с маркировкой в соответствии с видами ТКО | | Администрация МО «Баяндай» | | Частные домовладения, расположенные по ул. Заречная, Милицейский |
| **28** | **с. Баяндай,**  **ул. Советская, 103 А** | | Площадка для установки контейнеров для накопления ТКО создана в соответствии с требованиями СанПин 2.1.2.2645-10 от 10.06.2010 № 64. Площадка размером(длина 5500 мм, ширина 3000 мм) с бетонным покрытием на уровне проезжей части с ограждением из листов металлопрофиля высотой не менее 1,2 метра, оборудованная ливневым колодцем и бордюром высотой 5-7метров. Подъезд к площадке имеет сквозной путь шириной не менее 6 метров и имеет искусственное освещение. Площадка оборудована 5 металлическими контейнерами (глубина 940 мм, ширина 940 мм, высота 1250 мм, объем 0,75 куб.м.) с маркировкой в соответствии с видами ТКО | | Администрация МО «Баяндай» | | Частные домовладения, расположенные по ул. Советская, Комсомольский, пер. Клубный |
| **29** | **с. Баяндай,**  **ул. Конева, 1 А** | | Площадка для установки контейнеров для накопления ТКО создана в соответствии с требованиями СанПин 2.1.2.2645-10 от 10.06.2010 № 64. Площадка размером(длина 5500 мм, ширина 3000 мм) с бетонным покрытием на уровне проезжей части с ограждением из листов металлопрофиля высотой не менее 1,2 метра, оборудованная ливневым колодцем и бордюром высотой 5-7метров. Подъезд к площадке имеет сквозной путь шириной не менее 6 метров и имеет искусственное освещение. Площадка оборудована 5 металлическими контейнерами (глубина 940 мм, ширина 940 мм, высота 1250 мм, объем 0,75 куб.м.) с маркировкой в соответствии с видами ТКО | | Администрация МО «Баяндай» | | Частные домовладения, расположенные по ул. Конева, Рокоссовского |
| **30** | **с. Баяндай,**  **ул. Молодежная, 1 А** | | Площадка для установки контейнеров для накопления ТКО создана в соответствии с требованиями СанПин 2.1.2.2645-10 от 10.06.2010 № 64. Площадка размером(длина 5500 мм, ширина 3000 мм) с бетонным покрытием на уровне проезжей части с ограждением из листов металлопрофиля высотой не менее 1,2 метра, оборудованная ливневым колодцем и бордюром высотой 5-7метров. Подъезд к площадке имеет сквозной путь шириной не менее 6 метров и имеет искусственное освещение. Площадка оборудована 5 металлическими контейнерами (глубина 940 мм, ширина 940 мм, высота 1250 мм, объем 0,75 куб.м.) с маркировкой в соответствии с видами ТКО | | Администрация МО «Баяндай» | | Частные домовладения, расположенные по ул. Молодежная, Березовая |
| **31** | **с. Баяндай,**  **ул. Советская, 1 А** | | Площадка для установки контейнеров для накопления ТКО создана в соответствии с требованиями СанПин 2.1.2.2645-10 от 10.06.2010 № 64. Площадка размером(длина 5500 мм, ширина 3000 мм) с бетонным покрытием на уровне проезжей части с ограждением из листов металлопрофиля высотой не менее 1,2 метра, оборудованная ливневым колодцем и бордюром высотой 5-7метров. Подъезд к площадке имеет сквозной путь шириной не менее 6 метров и имеет искусственное освещение. Площадка оборудована 5 металлическими контейнерами (глубина 940 мм, ширина 940 мм, высота 1250 мм, объем 0,75 куб.м.) с маркировкой в соответствии с видами ТКО | | Администрация МО «Баяндай» | | Частные домовладения, расположенные по ул. Советская |
| **32** | **с. Баяндай,**  **ул. Некунде, 141 А** | | Площадка для установки контейнеров для накопления ТКО создана в соответствии с требованиями СанПин 2.1.2.2645-10 от 10.06.2010 № 64. Площадка размером(длина 5500 мм, ширина 3000 мм) с бетонным покрытием на уровне проезжей части с ограждением из листов металлопрофиля высотой не менее 1,2 метра, оборудованная ливневым колодцем и бордюром высотой 5-7метров. Подъезд к площадке имеет сквозной путь шириной не менее 6 метров и имеет искусственное освещение. Площадка оборудована 5 металлическими контейнерами (глубина 940 мм, ширина 940 мм, высота 1250 мм, объем 0,75 куб.м.) с маркировкой в соответствии с видами ТКО | | Администрация МО «Баяндай» | | Частные домовладения, расположенные по ул. Некунде, Набережная |
| **33** | **с. Баяндай,**  **ул. Некунде, 80 В** | | Площадка для установки контейнеров для накопления ТКО создана в соответствии с требованиями СанПин 2.1.2.2645-10 от 10.06.2010 № 64. Площадка размером(длина 5500 мм, ширина 3000 мм) с бетонным покрытием на уровне проезжей части с ограждением из листов металлопрофиля высотой не менее 1,2 метра, оборудованная ливневым колодцем и бордюром высотой 5-7метров. Подъезд к площадке имеет сквозной путь шириной не менее 6 метров и имеет искусственное освещение. Площадка оборудована 5 металлическими контейнерами (глубина 940 мм, ширина 940 мм, высота 1250 мм, объем 0,75 куб.м.) с маркировкой в соответствии с видами ТКО | | Администрация МО «Баяндай» | | Частные домовладения, расположенные по ул. Некунде, Клубная |
| **34** | **с. Баяндай,**  **ул. Некунде, 27 А** | | Площадка для установки контейнеров для накопления ТКО создана в соответствии с требованиями СанПин 2.1.2.2645-10 от 10.06.2010 № 64. Площадка размером(длина 5500 мм, ширина 3000 мм) с бетонным покрытием на уровне проезжей части с ограждением из листов металлопрофиля высотой не менее 1,2 метра, оборудованная ливневым колодцем и бордюром высотой 5-7метров. Подъезд к площадке имеет сквозной путь шириной не менее 6 метров и имеет искусственное освещение. Площадка оборудована 5 металлическими контейнерами (глубина 940 мм, ширина 940 мм, высота 1250 мм, объем 0,75 куб.м.) с маркировкой в соответствии с видами ТКО | | Администрация МО «Баяндай» | | Частные домовладения, расположенные по ул. Некунде |
| **35** | **с. Баяндай,**  **ул. Советская, 37 А** | | Площадка для установки контейнеров для накопления ТКО создана в соответствии с требованиями СанПин 2.1.2.2645-10 от 10.06.2010 № 64. Площадка размером(длина 5500 мм, ширина 3000 мм) с бетонным покрытием на уровне проезжей части с ограждением из листов металлопрофиля высотой не менее 1,2 метра, оборудованная ливневым колодцем и бордюром высотой 5-7метров. Подъезд к площадке имеет сквозной путь шириной не менее 6 метров и имеет искусственное освещение. Площадка оборудована 5 металлическими контейнерами (глубина 940 мм, ширина 940 мм, высота 1250 мм, объем 0,75 куб.м.) с маркировкой в соответствии с видами ТКО | | Администрация МО «Баяндай» | | Частные домовладения, расположенные по ул. Советская |
| **36** | **с. Баяндай,**  **ул. Советская, 61 В** | | Площадка для установки контейнеров для накопления ТКО создана в соответствии с требованиями СанПин 2.1.2.2645-10 от 10.06.2010 № 64. Площадка размером(длина 5500 мм, ширина 3000 мм) с бетонным покрытием на уровне проезжей части с ограждением из листов металлопрофиля высотой не менее 1,2 метра, оборудованная ливневым колодцем и бордюром высотой 5-7метров. Подъезд к площадке имеет сквозной путь шириной не менее 6 метров и имеет искусственное освещение. Площадка оборудована 5 металлическими контейнерами (глубина 940 мм, ширина 940 мм, высота 1250 мм, объем 0,75 куб.м.) с маркировкой в соответствии с видами ТКО | | Администрация МО «Баяндай» | | Частные домовладения, расположенные по ул. Советская, Борсоева |
| **37** | **с. Баяндай,**  **пер. Октябрьский, 1 А** | | Площадка для установки контейнеров для накопления ТКО создана в соответствии с требованиями СанПин 2.1.2.2645-10 от 10.06.2010 № 64. Площадка размером(длина 5500 мм, ширина 3000 мм) с бетонным покрытием на уровне проезжей части с ограждением из листов металлопрофиля высотой не менее 1,2 метра, оборудованная ливневым колодцем и бордюром высотой 5-7метров. Подъезд к площадке имеет сквозной путь шириной не менее 6 метров и имеет искусственное освещение. Площадка оборудована 5 металлическими контейнерами (глубина 940 мм, ширина 940 мм, высота 1250 мм, объем 0,75 куб.м.) с маркировкой в соответствии с видами ТКО | | Администрация МО «Баяндай» | | Частные домовладения, расположенные по пер. Октябрьский, Гагарина |
| **38** | **с. Баяндай,**  **ул. Гагарина, 41 Б** | | Площадка для установки контейнеров для накопления ТКО создана в соответствии с требованиями СанПин 2.1.2.2645-10 от 10.06.2010 № 64. Площадка размером(длина 5500 мм, ширина 3000 мм) с бетонным покрытием на уровне проезжей части с ограждением из листов металлопрофиля высотой не менее 1,2 метра, оборудованная ливневым колодцем и бордюром высотой 5-7метров. Подъезд к площадке имеет сквозной путь шириной не менее 6 метров и имеет искусственное освещение. Площадка оборудована 5 металлическими контейнерами (глубина 940 мм, ширина 940 мм, высота 1250 мм, объем 0,75 куб.м.) с маркировкой в соответствии с видами ТКО | | Администрация МО «Баяндай» | | Частные домовладения, расположенные по ул. Гагарина |
| **39** | **с. Баяндай,**  **ул. Генерала Иванова, 7 Б** | | Площадка для установки контейнеров для накопления ТКО создана в соответствии с требованиями СанПин 2.1.2.2645-10 от 10.06.2010 № 64. Площадка размером(длина 5500 мм, ширина 3000 мм) с бетонным покрытием на уровне проезжей части с ограждением из листов металлопрофиля высотой не менее 1,2 метра, оборудованная ливневым колодцем и бордюром высотой 5-7метров. Подъезд к площадке имеет сквозной путь шириной не менее 6 метров и имеет искусственное освещение. Площадка оборудована 5 металлическими контейнерами (глубина 940 мм, ширина 940 мм, высота 1250 мм, объем 0,75 куб.м.) с маркировкой в соответствии с видами ТКО | | Администрация МО «Баяндай» | | Частные домовладения, расположенные по ул. Генерала Иванова, МТС |
| **40** | **с. Баяндай,**  **ул. Генерала Иванова, 21 В** | | Площадка для установки контейнеров для накопления ТКО создана в соответствии с требованиями СанПин 2.1.2.2645-10 от 10.06.2010 № 64. Площадка размером(длина 5500 мм, ширина 3000 мм) с бетонным покрытием на уровне проезжей части с ограждением из листов металлопрофиля высотой не менее 1,2 метра, оборудованная ливневым колодцем и бордюром высотой 5-7метров. Подъезд к площадке имеет сквозной путь шириной не менее 6 метров и имеет искусственное освещение. Площадка оборудована 5 металлическими контейнерами (глубина 940 мм, ширина 940 мм, высота 1250 мм, объем 0,75 куб.м.) с маркировкой в соответствии с видами ТКО | | Администрация МО «Баяндай» | | Частные домовладения, расположенные по ул. Генерала Иванова |
| **41** | **с. Баяндай,**  **ул. Генерала Иванова, 37 А** | | Площадка для установки контейнеров для накопления ТКО создана в соответствии с требованиями СанПин 2.1.2.2645-10 от 10.06.2010 № 64. Площадка размером(длина 5500 мм, ширина 3000 мм) с бетонным покрытием на уровне проезжей части с ограждением из листов металлопрофиля высотой не менее 1,2 метра, оборудованная ливневым колодцем и бордюром высотой 5-7метров. Подъезд к площадке имеет сквозной путь шириной не менее 6 метров и имеет искусственное освещение. Площадка оборудована 5 металлическими контейнерами (глубина 940 мм, ширина 940 мм, высота 1250 мм, объем 0,75 куб.м.) с маркировкой в соответствии с видами ТКО | | Администрация МО «Баяндай» | | Частные домовладения, расположенные по ул. Генерала Иванова |
| **42** | **с. Баяндай,**  **ул. Урбаева, 1 А** | | Площадка для установки контейнеров для накопления ТКО создана в соответствии с требованиями СанПин 2.1.2.2645-10 от 10.06.2010 № 64. Площадка размером(длина 5500 мм, ширина 3000 мм) с бетонным покрытием на уровне проезжей части с ограждением из листов металлопрофиля высотой не менее 1,2 метра, оборудованная ливневым колодцем и бордюром высотой 5-7метров. Подъезд к площадке имеет сквозной путь шириной не менее 6 метров и имеет искусственное освещение. Площадка оборудована 5 металлическими контейнерами (глубина 940 мм, ширина 940 мм, высота 1250 мм, объем 0,75 куб.м.) с маркировкой в соответствии с видами ТКО | | Администрация МО «Баяндай» | | Частные домовладения, расположенные по ул. Урбаева |
| **43** | **с. Баяндай,**  **ул. Полевая, 1 Д** | | Площадка для установки контейнеров для накопления ТКО создана в соответствии с требованиями СанПин 2.1.2.2645-10 от 10.06.2010 № 64. Площадка размером(длина 5500 мм, ширина 3000 мм) с бетонным покрытием на уровне проезжей части с ограждением из листов металлопрофиля высотой не менее 1,2 метра, оборудованная ливневым колодцем и бордюром высотой 5-7метров. Подъезд к площадке имеет сквозной путь шириной не менее 6 метров и имеет искусственное освещение. Площадка оборудована 5 металлическими контейнерами (глубина 940 мм, ширина 940 мм, высота 1250 мм, объем 0,75 куб.м.) с маркировкой в соответствии с видами ТКО | | Администрация МО «Баяндай» | | Частные домовладения, расположенные по ул. Полевая, Бутунаева |
| **44** | **с. Баяндай, ул. Полевая, 5 Д** | | Площадка для установки контейнеров для накопления ТКО создана в соответствии с требованиями СанПин 2.1.2.2645-10 от 10.06.2010 № 64. Площадка размером(длина 5500 мм, ширина 3000 мм) с бетонным покрытием на уровне проезжей части с ограждением из листов металлопрофиля высотой не менее 1,2 метра, оборудованная ливневым колодцем и бордюром высотой 5-7метров. Подъезд к площадке имеет сквозной путь шириной не менее 6 метров и имеет искусственное освещение. Площадка оборудована 5 металлическими контейнерами (глубина 940 мм, ширина 940 мм, высота 1250 мм, объем 0,75 куб.м.) с маркировкой в соответствии с видами ТКО | | Администрация МО «Баяндай» | | Частные домовладения, расположенные по ул. Полевая |
| **45** | **с. Баяндай, ул. Бутунаева, 5 Б** | | Площадка для установки контейнеров для накопления ТКО создана в соответствии с требованиями СанПин 2.1.2.2645-10 от 10.06.2010 № 64. Площадка размером(длина 5500 мм, ширина 3000 мм) с бетонным покрытием на уровне проезжей части с ограждением из листов металлопрофиля высотой не менее 1,2 метра, оборудованная ливневым колодцем и бордюром высотой 5-7метров. Подъезд к площадке имеет сквозной путь шириной не менее 6 метров и имеет искусственное освещение. Площадка оборудована 5 металлическими контейнерами (глубина 940 мм, ширина 940 мм, высота 1250 мм, объем 0,75 куб.м.) с маркировкой в соответствии с видами ТКО | | Администрация МО «Баяндай» | | Частные домовладения, расположенные по ул. Бутунаева |
| № | | Адрес места нахождения | | Минимальное расстояние в метрах от жилых домов, площадок и т.д. | |
| **1** | | **с. Баяндай, ул. Набережная, 2А** | | 20 | |
| **2** | | **с. Баяндай, ул. Некунде, 79 А** | | 26 | |
| **3** | | **с. Баяндай, ул. Клубная, 1 А** | | 26 | |
| **4** | | **с. Баяндай, ул. Ленина, 13** | | 20 | |
| **5** | | **с. Баяндай, ул. Петрова, 7 А** | | 25 | |
| **6** | | **с. Баяндай, ул. Строительный, 2А** | | 25 | |
| **7** | | **с. Баяндай, ул. Парковая, 9 А** | | 21 | |
| **8** | | **с. Баяндай, ул. 60 лет Октября, 14** | | 30 | |
| **9** | | **с. Баяндай, ул. Модогоева, 2 А** | | 21 | |
| **10** | | **с. Баяндай, ул. Гагарина, 78 Б** | | 33 | |
| **11** | | **с. Баяндай, ул. Генерала Иванова, 17 В** | | 25 | |
| **12** | | **с. Баяндай, ул. Энергетиков, 9 А** | | 25 | |
| **13** | | **с. Баяндай, ул. Юбилейная, 2 А** | | 32 | |
| **14** | | **с. Баяндай, ул. Кооперативный, 6 А** | | 25 | |
| **15** | | **с. Баяндай, ул. Заречная, 26 А** | | 30 | |
| **16** | | **с. Баяндай, ул. Гагарина, 1** | | 50 | |
| **17** | | **с. Баяндай, ул. Советская, 130 А** | | 21 | |
| **18** | | **с. Баяндай, пер. Клубный, 6 А** | | 25 | |
| **19** | | **с. Баяндай, ул. Первомайская, 1 А** | | 50 | |
| **20** | | **с. Баяндай, ул. Дорожная, 16 Б** | | 35 | |
| **21** | | **с. Баяндай, ул. 60 лет Октября, 17 А** | | 25 | |
| **22** | | **с. Баяндай, ул. Российская, 9 Б** | | 20 | |
| **23** | | **с. Баяндай, ул. Южная, 1 Б** | | 28 | |
| **24** | | **с. Баяндай, ул. Некунде, 144 А** | | 20 | |
| **25** | | **с. Баяндай, ул. Лесная, 4** | | 33 | |
| **26** | | **с. Баяндай, ул. Заречная, 6** | | 26 | |
| **27** | | **с. Баяндай, ул. Заречная, 28 Б** | | 35 | |
| **28** | | **с. Баяндай, ул. Советская, 103 А** | | 28 | |
| **29** | | **с. Баяндай, ул. Конева, 1 А** | | 38 | |
| **30** | | **с. Баяндай, ул. Молодежная, 1 А** | | 30 | |
| **31** | | **с. Баяндай, ул. Советская, 1 А** | | 25 | |
| **32** | | **с. Баяндай, ул. Некунде, 141 А** | | 35 | |
| **33** | | **с. Баяндай, ул. Некунде, 80 В** | | 25 | |
| **34** | | **с. Баяндай, ул. Некунде, 27 А** | | 20 | |
| **35** | | **с. Баяндай, ул. Советская, 37 А** | | 25 | |
| **36** | | **с. Баяндай, ул. Советская, 61 В** | | 20 | |
| **37** | | **с. Баяндай, пер. Октябрьский, 1 А** | | 21 | |
| **38** | | **с. Баяндай, ул. Гагарина, 41 Б** | | 25 | |
| **39** | | **с. Баяндай, ул. Генерала Иванова, 7 Б** | | 25 | |
| **40** | | **с. Баяндай, ул. Генерала Иванова, 21 В** | | 20 | |
| **41** | | **с. Баяндай, ул. Генерала Иванова, 37 А** | | 25 | |
| **42** | | **с. Баяндай, ул. Урбаева, 1 А** | | 31 | |
| **43** | | **с. Баяндай, ул. Полевая, 1 Д** | | 24 | |
| **44** | | **с. Баяндай, ул. Полевая, 5 Д** | | 20 | |
| **45** | | **с. Баяндай, ул. Бутунаева, 5 Б** | | 21 | |



**Приложение № 2**

**к постановлению**

**№ 281 от 12.11.2018 г.**

**СХЕМА МЕСТ РАСПОЛОЖЕНИЯ КОНТЕЙНЕРНЫХ ПЛОЩАДОК**

****

**** ****  